7. 우리시 선정방식

❍ 국내에서 운영중인 소각로의 소각방식은 스토커방식, 유동상방식, 열분해방식 등이 있습니다.

❍ 우리시가 선정한 스토커방식은 국내 상당수 소각시설에 도입될 정도로 널리 사용되고, 시공실적도 많습니다. 2018년 기준 170톤/일 이상 국내 소각시설 40개소 중 36개소가 스토커방식으로 운영 중입니다. 스토커방식은 20년 이상의 운전 경험과 다이옥신 제거 기술이 발달돼 안정화되어 있습니다. 성남시의 경우 스토커방식과 열분해방식 소각시설을 각각 운영하고 있습니다. 스토커방식의 장점을 확인함에 따라 기존 소각시설을 스토커방식으로 교체할 계획입니다. 목포시는 스토커방식의 안전성을 더욱 강화하기 위해 최신 대기오염방지시설을 설치하고, 다이옥신 발생 저감기술을 도입하겠습니다. 또 시민단체, 전문가 등과 함께 소각시설의 안전성을 확보하겠습니다.

❍ 가동실적이 많아 기술적으로 신뢰성이 높고, 다양한 업체의 참여를 유도하여 최적시설을 설치하고자 스토커방식을 계획(목포시 생활폐기물 소각시설 설치사업 타당성 조사 용역 결과)하였습니다.

※ 소각방식(100톤/일 이상) 추진중인 시설 : 13개소 전체 스토커방식

[운영중 시설]

연번	시도	시군구	시설명	소각방식	가동개시	시설용량 [톤/일]
1	경기	고양시	고양시 환경 에너지시설	열분해	‘10. 4.	300
2	경기	양주시	양주시 자원순환과	열분해	‘09. 10.	200
3	경기	화성시	화성그린환경센터	열분해	‘10. 4.	300
4	제주	제주시	제주 북부광역환경관리센터	유동상	‘03. 4.	200
5	서울	노원구	노원자원회수시설	스토커	‘97. 4.	800
6	서울	마포구	마포자원회수시설	스토커	‘05. 6.	750
7	서울	양천구	양천자원회수시설	스토커	‘96. 3.	400
8	서울	강남구	강남자원회수시설	스토커	‘02. 2.	900
9	부산	해운대구	해운대 자원에너지센터	스토커	‘96. 9.	170
10	부산	강서구	부산환경공단 명지자원에너지센터	스토커	‘03. 10.	340
11	대구	달서구	대구환경공단 성서사업소	스토커	‘98. 9.	320
12	인천	서구	인천환경공단 청라사업소	스토커	‘01. 12.	420
13	인천	송도경제청	송도자원환경센터	스토커	‘06. 7.	540
14	대전	대덕구	대전 신일동 환경에너지사업소	스토커	‘05. 5.	320
15	경기	용인시	용인시 환경센터	스토커	‘93. 3.	300
16	경기	수원시	수원시자원회수시설	스토커	‘99. 10.	600
17	경기	성남시	성남시 환경에너지시설	스토커	‘98. 10.	600
18	경기	의정부시	의정부시 생활폐기물 자원회수시설	스토커	‘01. 11.	200
19	경기	안양시	안양시 자원회수시설	스토커	‘94. 4.	200
20	경기	부천시	부천시 자원순환센터	스토커	‘00. 10.	300
21	경기	광명시	광명시 자원회수시설	스토커	‘99. 2.	300
22	경기	안산시	안산시자원회수시설	스토커	‘01. 4.	200
23	경기	구리시	구리시자원회수시설	스토커	‘01. 10.	200
24	경기	군포시	군포환경관리소	스토커	‘01. 6.	200
25	경기	파주시	파주시 자원순환과	스토커	‘03. 2.	200
26	경기	이천시	폐기물 소각시설	스토커	‘08. 8.	300
27	강원	춘천시	춘천시환경공원 소각시설	스토커	‘11. 9.	170
28	충북	청주시	청주권광역소각시설 1호기	스토커	‘09. 1.	200
29	충북	청주시	청주권광역소각시설 2호기	스토커	‘15. 7.	200
30	전북	전주시	전주권소각자원센터	스토커	‘06. 9.	400
31	전북	익산시	익산시신재생자원센터(소각시설)	스토커	‘09. 9.	200
32	경북	구미시	구미시환경자원화시설	스토커	‘11. 1.	200
33	경남	창원시	창원 성산자원회수시설	스토커	‘95. 4.	400
34	경남	창원시	창원시 마산 자원회수시설	스토커	‘09. 10.	200
35	경남	거제시	거제시자원순환시설	스토커	‘12. 1.	200
36	울산	남구	울산광역시 폐기물 소각시설	스토커	‘12. 10.	650
37	충남	천안시	천안시환경에너지사업소 1호기	스토커	‘01. 11.	320
38	충남	천안시	천안시환경에너지사업소 2호기	스토커	‘15. 9.	250
39	충남	아산시	아산시생활자원처리장	스토커	‘11. 6.	200
40	경북	경주시	경주시자원회수시설	스토커	‘12. 10.	200

(자료 : 환경부, 전국폐기물 발생 및 처리현황)

[추진중사업]

구분	항목	시설용량	소각방식	합계
계획중	창원시	200톤/일×1기	스토커 소각	스토커 소각 (10)
	서산시	200톤/일×1기	스토커 소각
	수원시	300톤/일×2기	스토커 소각
	목포시	220톤/일×1기	스토커 소각
	의정부시	220톤/일×1기	스토커 소각
	구리시	100톤/일×1기	스토커 소각
	남양주시	300톤/일×1기	스토커 소각
	천안시	250톤/일×2기	스토커 소각
	울산시	250톤/일×2기	스토커 소각
	성남시	250톤/일×2기	스토커 소각
공사중	군산시	220톤/일×1기	스토커 소각	스토커 소각 (3)
	대전시	150톤/일×1기	스토커 소각
	부산시	200톤/일×1기	스토커 소각

(자료 : 자체 조사)